Гондина Н.В, студент 3 курса ЭЭФ, рук.Пустовая О.А. к.с-х.н., доцент
ФГБОУ ВПО ДальГАУ, г.Благовещенск
АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Современная энергетика характеризуется,  на данный момент не только  потребленными мощностями, но и эффективностью их использования.  Одним из немаловажных характеристик товаров  является  энергетические затраты на его производство.  Особенно это касается промышленных предприятий с большими потребляемыми мощностями. Для промышленных предприятий давно существует ряд мер, воздействие которых направлено на повышение эффективности использования энергетических ресурсов. К таким мерам, прежде всего, относится компенсация реактивной мощности на промышленных объектах, использование средств автоматизации производства и др.
Однако потребление энергии бытовыми потребителями  никак не регламентировалось. В последнее время Госдумой Российской Федерации был принят ряд законов, призванных упорядочить потребление энергии в бытовой сфере. К ним прежде всего относится закон  от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ", так же от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановление Правительства № 614 от 22.07.2013 о введении норм потребления электрической энергии  и ряд других законодательных актов.[1]
За последнее время мы привыкли к тому, что  уходя из дома можно не отключать  телевизор, компьютер и другие бытовые приборы.  Индикацией их работы  в данном случае являются  светодиоды и светодиодные панели.   В среднем один светодиод  расходует до 30 Вт∙ч электроэнергии в режиме ожидания. 
Целью работы  является  определение количество энергии потребляемой  бытовыми приборами в режиме ожидания. [1]
В процессе анализа источников литературы были выявлены следующие задачи исследования:
1. Проанализировать состав бытового оборудования установленного в жилых помещениях и определить его номинальную мощность исходя из паспортных данных.
2. Установить потребляемую в спящем режиме  мощность на основе паспортных данных и времени работы в этом режиме.
3. На основе полученных данных выявить резервы экономии электрической энергии для бытовых приборов ежедневного использования.
Было проведено  обследование коммунальных квартир и частных жилых домов, на наличие бытовой техники, а так же проведена работа  с их паспортными данными и другой нормативной литературой. В работе использовался статистический метод исследований. 
Всего было обследовано 56 потребителей и получены следующие результаты (табл.1).
В ежедневном использовании находятся  у всех потребителей: холодильник, телевизор, утюг, электрочайник, что необходимо считать минимальным набором бытовых приборов (табл.1). 
Наибольшее энергопотребление было обнаружено в номинальном режиме   у   холодильника.   В пределе от 2 до 4 кВт·ч потребляемой мощности находятся  78% потребителей, в предел от  4 до 6 кВт·ч находятся 15% потребителей. [2]
 Аналогичная  тенденция наблюдалась и у телевизионной техники, а так же у персональных компьютеров. Номинальная мощность стиральных машин лежит в пределе  от 2 до 4 кВт·ч.
Таблица 1 - Установленное бытовое оборудование
№	Наименование оборудования	Наличие, %	
1	Холодильник	100	
2	Телевизор	100	
3	Компьютер	17	
4	Утюг	100	
5	Микроволновая печь	17	
6	Стиральная машина	11	
7	Водонагреватель	88	
8	Выключатели со светодиодной подсветкой	5	
9	Электрочайник	100	
10	Мультиварка	11	
11	Электровытяжка	17	
12	Пылесос	100	
13	Электроплита	17	

Рисунок 1- Распределение по мощности бытовых приборов, кВт·ч
Суммарное потребление электрической энергии  по домохозяйствам с учетом мелкой бытовой техники (чайник, пылесос, мультиварка и др) лежит в пределе до 15 кВт·ч (рис.2).
Большая   доля    потребителей    (55%)    находится в пределе  от 12 до 15 кВт·ч, это объясняется  установкой в частных домохозяйствах в качестве отопительных элементов обогревателей (электрокотлов).

Рисунок 2 – Суммарное потребление  электроэнергии бытовыми приборами, кВт·ч
Так как расходуемая ими мощность в основном лежит в пределе  от 8 до 12 кВт·ч, то суммарная мощность с учетом бытовых приборов повышается до 15 кВт·ч.. 
В режиме ожидания большинство потребителей расходуют электроэнергию в пределе до 50 Вт в сутки, это порядка 46,6%, так же большую долю потребителей  порядка  26,6% составили, потребители, расход которых лежит в пределе 200-300 Вт∙ч, у части потребителей  расходуемая энергия  превысила 300 Вт∙ч в сутки (20.7%).
Доля потребления  электроэнергии в режиме ожидании от общего потребления составит для  холодильника 4.85%, для телевизора 11% (рис.3), для персонального компьютера 8%. Хуже всего дело обстоит с микроволновой печью доля  расхода электроэнергии, которой в режиме ожидания составляет 24%, что обусловлено  спецификой режима работы. Пища приготавливается или разогревается достаточно быстро, а все остальное время она находится в режиме ожидания, особенно это заметно при использовании микроволновой печи только для разогрева пищи.
Таким образом,  при использовании бытовых приборов были выявлены следующие тенденции:
1. Среднее  потребление электрической энергии в последнее время существенно возросло в связи с появлением большого количества бытовых электроприборов. Их среднее потребление электрической энергии лежит в пределе 15 кВт·ч.
2. В спящем режиме в домохозяйствах расходуется порядка  300 Вт·ч, что в год составляет     1180 кВт·ч. В     денежном    эквиваленте при цене за 1 кВт·ч  2.71 руб. около 3197 руб.
3. Набольшее потребление, как в рабочем режиме, так и режиме ожидания дает холодильное и телевизионное оборудование. Среднее потребление 3,11 и 1,58 кВт·ч в сутки соответственно и в режиме ожидания 0,151 и 0,175 кВт·ч соответственно.

Рисунок 3 – Отношение электроэнергии расходуемой в режиме ожидания и номинальном

Библиографический список

1. Арутюнян, А.А. Основы энергосбережения / А.А.Арутюнян   - М.: Энергия, 2012.- 600 с.
2. Сибикин, Ю.Д.  Технологии энергосбережения / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин – М.:Энергия, 2006. – 235 с.